様式第５号

浄化槽処理対象人員・汚水量・BOD量の算定表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 棟別階別 | 建築用途 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
| 算定床面積定員又は数量 | 単位当たりの算定係数 | 処理対象人員①×②［人］ | 処理対象人員1人当たりの汚水量［ℓ/（人・日）］ | 汚水量③×④×10-3［m3/日］ | 処理対象人員1人当たりのBOD量[g/（人・日）] | BOD量③×⑥×10-3［kg/日］ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 処理対象人員の合計 | ［人］ | 汚水量の合計 | ［m3/日］ | BOD量の合計（Lo） | ［kg/日］ |
| 計画処理対象人員（n）（小数点以下切上） | ［人］ | 計画汚水量（Q）（小数点以下切上） | ［m3/日］ | 平均流入BOD（Kb）= （Lo/Q）×103 | ［mg/L］ |

注　算定単位が延べ面積の場合、複合用途建築物で各用途に共用の部分がある時は、比例按分を行い、用途毎に①に記入すること。

|  |  |
| --- | --- |
| 設置する浄化槽の人槽 | 人 |