**管理有害物質及び基準値**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分　類 | | | 項　　　　目 | | 含有量基準（指定基準）  （mg/kg） | 溶出量基準（指定基準）  （mg/L） | 第二溶出量基準  （mg/L） |
| 管　理　有　害　物　質　（府条例） | 特　定　有　害　物　質　（土壌汚染対策法） | 揮発性有機化合物  （第１種特定有害物質） | クロロエチレン  （塩化ビニルモノマー） | | ――― | 0.002以下 | 0.02以下 |
| 四塩化炭素 | | ――― | 0.002以下 | 0.02以下 |
| １,２－ジクロロエタン | | ――― | 0.004以下 | 0.04以下 |
| １,１－ジクロロエチレン  （塩化ビニリデン） | | ――― | 0.１以下 | １以下 |
| １,２－ジクロロエチレン | | ――― | 0.04以下 | 0.4以下 |
| １,３－ジクロロプロペン  （D-D） | | ――― | 0.002以下 | 0.02以下 |
| ジクロロメタン  （塩化メチレン） | | ――― | 0.02以下 | 0.2以下 |
| テトラクロロエチレン  （パークロロエチレン） | | ――― | 0.01以下 | 0.1以下 |
| １,１,１－トリクロロエタン | | ――― | 1以下 | 3以下 |
| １,１,２－トリクロロエタン | | ――― | 0.006以下 | 0.06以下 |
| トリクロロエチレン | | ――― | 0.01以下 | 0.1以下 |
| ベンゼン | | ――― | 0.01以下 | 0.1以下 |
| 重金属等  （第２種特定有害物質） | カドミウム及びその化合物 | | カドミウム45以下 | カドミウム0.003以下 | カドミウム0.09以下 |
| 六価クロム化合物 | | 六価クロム250以下 | 六価クロム0.05以下 | 六価クロム1.5以下 |
| シアン化合物 | | 遊離シアン50以下 | シアンが検出されないこと | シアン1以下 |
| 水銀及びその化合物 | | 水銀15以下 | 水銀0.0005以下 | 水銀0.005以下 |
|  | うちアルキル水銀 | 検出されないこと | 検出されないこと |
| セレン及びその化合物 | | セレン150以下 | セレン0.01以下 | セレン0.3以下 |
| 鉛及びその化合物 | | 鉛150以下 | 鉛0.01以下 | 鉛0.3以下 |
| 砒素及びその化合物 | | 砒素150以下 | 砒素0.01以下 | 砒素0.3以下 |
| ふっ素及びその化合物 | | ふっ素4000以下 | ふっ素0.8以下 | ふっ素24以下 |
| ほう素及びその化合物 | | ほう素4000以下 | ほう素1以下 | ほう素30以下 |
| 農薬等  （第３種特定有害物質） | シマジン（CAT） | | ――― | 0.003以下 | 0.03以下 |
| チオベンカルブ  （ベンチオカーブ） | | ――― | 0.02以下 | 0.2以下 |
| チウラム | | ――― | 0.006以下 | 0.06以下 |
| ＰＣＢ  （ポリ塩化ビフェニル） | | ――― | 検出されないこと | 0.003以下 |
| 有機りん化合物  （パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。） | | ――― | 検出されないこと | 1以下 |
| ダイオキシン類 | | | | 1000pg-TEQ/g以下 | ――― | ――― |

（注）　mg/kg（土壌1キログラムにつきミリグラム） mg/L（検液1リットルにつきミリグラム）

pg-TEQ/g（土壌1グラムにつきピコグラム〔2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン毒性換算値〕）

**※カドミウム及びその化合物並びにトリクロロエチレンは省令等の改正により、令和３年４月１日から基準値が変更になりました。**