津波によるタンク規模別・品名別の最大流出量

資料２－４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：ｋL）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大阪北港 | 堺泉北臨海 | 合計 |
|  | 現計画 | 修正後 | 削減率 | 現計画 | 修正後 | 削減率 | 現計画 | 修正後 | 削減率 |
| タンク規模別 | 500kL以上 | 流出量 | 20,966 | 0 | 100% | 2,672 | 0 | 100% | 23,638 | 0 | 100% |
| (構成比) | (77%) | (0%) | 　 | (55%) | (0%) | 　 | (74%) | (0%) | 　 |
| 100～500kL | 流出量 | 4,454 | 2,939 | 34% | 1,429 | 729 | 49% | 5,883 | 3,668 | 38% |
| (構成比) | (16%) | (66%) | 　 | (30%) | (63%) | 　 | (18%) | (65%) | 　 |
| 100kL未満 | 流出量 | 1,807 | 1,513 | 16% | 737 | 434 | 41% | 2,544 | 1,947 | 23% |
| (構成比) | (7%) | (34%) | 　 | (15%) | (37%) | 　 | (8%) | (35%) | 　 |
| 品名別 | 第１石油類 | 流出量 | 4,823 | 1,908 | 60% | 797 | 387 | 51% | 5,620 | 2,295 | 59% |
| (構成比) | (18%) | (43%) | 　 | (16%) | (33%) | 　 | (18%) | (41%) | 　 |
| 第２石油類 | 流出量 | 8,045 | 1,789 | 78% | 755 | 306 | 59% | 8,800 | 2,095 | 76% |
| (構成比) | (30%) | (40%) | 　 | (16%) | (26%) | 　 | (27%) | (37%) | 　 |
| 第３・４石油類 | 流出量 | 14,359 | 755 | 95% | 3,286 | 470 | 86% | 17,645 | 1,225 | 93% |
| (構成比) | (53%) | (17%) | 　 | (68%) | (40%) | 　 | (55%) | (22%) | 　 |
| 合計流出量 | 27,227 | 4,452 | 84% | 4,838 | 1,163 | 76% | 32,065 | 5,615 | 82% |