様式第１号（第３条関係）

ブロック塀等チェックリスト

□コンクリートブロック塀の場合

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| チェック項目 | | 基　準 | 結　果 | |
| １ | 建築時期 | 昭和５６年５月以前に工事着手したものである。 | □はい | □いいえ |
| ２ | 塀の高さ | 地盤から２．２ｍ以下である。 | □はい | □いいえ |
| ３ | 塀の厚さ | １０ｃｍ以上である。（高さ２ｍ超２．２ｍ以下の場合は、１５ｃｍ以上である） | □はい | □いいえ |
| ４ | 控え壁 | 【塀の高さが１．２ｍ超の場合のみ】  塀の長さが３．４ｍ以下ごとに、塀の高さの１／５以上突出した控え壁がある。 | □はい | □いいえ |
| ５ | 基礎 | コンクリートの基礎がある。 | □はい | □いいえ |
| ６ | 塀の健全性 | 傾きやひび割れがない。 | □はい | □いいえ |
| ぐらつきがない。 | □はい | □いいえ |
| 【以下の項目は、上記１～６の全てが「はい」の場合のみチェック】 | | |  | |
| ７ | 鉄筋 | 確認できる図面がある。 | □はい | □いいえ |
| 【以下は、図面がある場合のみチェック】 |  | |
| 塀の中に直径９ｍｍ以上の鉄筋が、縦横とも８０ｃｍ間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部及び基礎横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている。 | □はい | □いいえ |
| 【塀の高さが１．２ｍ超の場合のみ】  基礎の根入れ深さが３０ｃｍ以上である。 | □はい | □いいえ |

□組積造（れんが造、石積塀等）の場合

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| チェック項目 | | 基　準 | 結　果 | |
| １ | 建築時期 | 昭和５６年５月以前に工事着手したものである。 | □はい | □いいえ |
| ２ | 塀の高さ | 地盤から１．２ｍ以下である。 | □はい | □いいえ |
| ３ | 塀の厚さ | その部分から壁頂までの垂直距離の１／１０以上である。 | □はい | □いいえ |
| ４ | 控え壁 | 塀の長さが４ｍ以下ごとに、塀の厚さの１．５倍以上突出した控え壁がある。 | □はい | □いいえ |
| ５ | 基礎 | 基礎がある。 | □はい | □いいえ |
| ６ | 塀の健全性 | 傾きやひび割れがない。 | □はい | □いいえ |
| ぐらつきがない。 | □はい | □いいえ |
| 【以下の項目は、上記１～６の全てが「はい」の場合のみチェック】 | | |  | |
| ７ | 基礎の  根入れ深さ | 確認できる図面がある。 | □はい | □いいえ |
| 【図面がある場合のみ】  ２０ｃｍ以上である。 | □はい | □いいえ |