津波によるタンク規模別・品名別の最大流出量

資料２－４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：ｋL）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | 大阪北港 | | | | | | 堺泉北臨海 | | | | | | 合計 | | | | | |
|  | | | | 現計画 | | 修正後 | | 削減率 | | 現計画 | | 修正後 | | 削減率 | | 現計画 | | 修正後 | | 削減率 | |
| タンク 規模別 | 500kL以上 | 流出量 | 20,966 | | 0 | | 100% | | 2,672 | | 0 | | 100% | | 23,638 | | 0 | | 100% | |
| (構成比) | (77%) | | (0%) | |  | | (55%) | | (0%) | |  | | (74%) | | (0%) | |  | |
| 100～500kL | 流出量 | 4,454 | | 2,939 | | 34% | | 1,429 | | 729 | | 49% | | 5,883 | | 3,668 | | 38% | |
| (構成比) | (16%) | | (66%) | |  | | (30%) | | (63%) | |  | | (18%) | | (65%) | |  | |
| 100kL未満 | 流出量 | 1,807 | | 1,513 | | 16% | | 737 | | 434 | | 41% | | 2,544 | | 1,947 | | 23% | |
| (構成比) | (7%) | | (34%) | |  | | (15%) | | (37%) | |  | | (8%) | | (35%) | |  | |
| 品名別 | 第１石油類 | 流出量 | 4,823 | | 1,908 | | 60% | | 797 | | 387 | | 51% | | 5,620 | | 2,295 | | 59% | |
| (構成比) | (18%) | | (43%) | |  | | (16%) | | (33%) | |  | | (18%) | | (41%) | |  | |
| 第２石油類 | 流出量 | 8,045 | | 1,789 | | 78% | | 755 | | 306 | | 59% | | 8,800 | | 2,095 | | 76% | |
| (構成比) | (30%) | | (40%) | |  | | (16%) | | (26%) | |  | | (27%) | | (37%) | |  | |
| 第３・４  石油類 | 流出量 | 14,359 | | 755 | | 95% | | 3,286 | | 470 | | 86% | | 17,645 | | 1,225 | | 93% | |
| (構成比) | (53%) | | (17%) | |  | | (68%) | | (40%) | |  | | (55%) | | (22%) | |  | |
| 合計流出量 | | | | 27,227 | | 4,452 | | 84% | | 4,838 | | 1,163 | | 76% | | 32,065 | | 5,615 | | 82% | |