
令和７年度の大阪府における公共用水域及び地下水の調査結果の概要
令和８年１０月　大阪府

１　公共用水域
・令和７年度は、河川については100河川139地点、海域については22地点で水質調査を行いました（図１）。

調査機関：国土交通省近畿地方整備局、大阪府、大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、吹田市、高槻市、
枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、東大阪市
[image: ][image: ]◎：　環境基準点　　●：　準基準点






















＋は兵庫県の環境基準点（COD）を示す


図１　公共用水域の水質測定地点

（１）　河川
①健康項目※１
・健康項目については、全139地点のうち131地点で環境基準を達成しました（表１）。
・環境基準を達成しなかった項目はふっ素（１地点）及びほう素（８地点）でした。ふっ素及びほう素のうち７地点については、河口部で海水の影響※２と考えられました。ほう素の残る１地点は自然由来と考えられます。いずれも上水道水源としての利用はありませんでした。

※１ 健康項目：カドミウム、全シアンなどの人の健康の保護に関する項目（27項目）。
※２ ふっ素とほう素は自然状態において海水に相当程度含まれています。そのため、ふっ素とほう素については、海域の環境基準は設定されていません。

表１　河川の健康項目の環境基準達成状況
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②BOD※３
・河川の代表的な汚濁指標である生物化学的酸素要求量（BOD）については、環境基準達成率が95.1％（類型が指定されている82水域のうち78水域で達成）で、近年は90％を超えて横ばいで推移しています（図２、表２、表３）。
・また、淀川など主要河川のBOD濃度（年平均値）については、近年、いずれも横ばいで推移しており、２～３mg/L程度と低い値になっています（図３）。

※３ BOD：河川等の水の汚れの度合いを示す指標で、水中の有機汚濁物質が微生物によって分解されるときに消費される酸素量から求めます。この数値が大きいほど水中の有機汚濁物質の量が多く、水が汚れていることを示します。
BODの環境基準は、水域類型（AA～Eの６種類）に応じた値が定められており、河川水域ごとに指定された類型に応じた基準が適用されます。
BODの環境基準達成状況の年間評価は、当該水域の全ての環境基準点において、日間平均値の75%値が環境基準値を満足している場合に、環境基準を達成しているものと判断します。
（75%値：数値の低い方から順に並べたときの0.75×ｎ番目（ｎはデータ数）の測定値）

[image: ]
図２　河川のBOD環境基準達成率の推移
表２　河川のBODの環境基準達成状況（類型別）
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表３　河川のBODの環境基準達成状況（水系別）
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図３　主要河川のBOD濃度（年平均値）の推移

③水生生物の保全に係る項目※4
・水生生物の保全に係る項目のうち全亜鉛については、環境基準の達成率は87.8％（水生生物に係る類型が指定されている74水域※5のうち65水域で達成）であり、横ばいで推移しています（図４）。

※4 水生生物の保全に係る項目：全亜鉛・ノニルフェノール・LAS（直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩）の３項目。
※5 全亜鉛についての評価は、平成22年度からは63水域、平成29年１月改定により平成29年度から65水域、令和5年1月改定により令和５年度から74水域で実施しています。
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図４　河川の全亜鉛環境基準達成率の推移
・平成24年度に環境基準が設定されたノニルフェノール及びLASについては、測定開始※6以降全ての水域※7で環境基準を達成しています。
※6 ノニルフェノールは平成25年度から、LASは平成26年度から63水域で測定を開始しました。
※7 平成28年度に新たに２水域で水生生物の保全に係る類型が指定され、平成29年度から65水域、令和５年度から74水域で評価しています。
④要監視項目※8
・要監視項目について、指針値の超過は、ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）について、表４に示す4地点でした。その他の項目についての超過はありませんでした。

※8 要監視項目：公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきものとして、人の健康の保護に係る27項目及び水生生物の保全に係る６項目が設定されています。


表４　PFOS及びPFOA指針値超過地点測定結果

	河川名
	地点
	年平均値（ng/L）

	船橋川
	新登橋上流（枚方市）
	95

	大津川
	高津取水口（忠岡町）
	54

	
	大津川橋（泉大津市・忠岡町境）
	58

	松尾川
	新緑田橋（和泉市）
	58










（2）　海域
①健康項目※9
・健康項目については、全22地点で環境基準を達成しており、昭和47年度の測定開始以降、継続して全て達成しています。

※9 健康項目：カドミウム、全シアンなどの人の健康の保護に関する項目（河川の27項目からふっ素、ほう素を除いた25項目）。

②COD※10
・海域の代表的な汚濁指標である化学的酸素要求量（COD）については、環境基準達成率が66.7%で、類型指定されている大阪湾12水域（兵庫県域を含む）のうち８水域（Ａ類型：３水域中０水域、Ｂ類型：２水域中１水域、Ｃ類型：７水域中７水域）で環境基準を達成しました（表５）。

※10 COD：海域等の水の汚れの度合いを示す指標で、水中の有機物などの汚濁物質を、過マンガン酸カリウム等の酸化剤で分解するときに消費される酸素量で表したものです。この数値が大きいほど水中の汚濁物質の量が多く、水が汚れていることを示します。
CODについては、兵庫県域を含む大阪湾において水域を指定し、その水域ごとに類型（A～Cの３種類）に応じた環境基準値が定められています。
CODの環境基準達成状況の年間評価は、大阪湾(1)～(5)の５水域と港内７水域の合計12水域について、水域ごとに、水域内の全ての環境基準点において75%値（２層以上で採取する場合は各層を平均した値を採用）が環境基準値を満足している場合に、環境基準を達成しているものと判断します。
（75%値：数値の低い方から順に並べたときの0.75×ｎ番目（ｎはデータ数）の測定値）


表５　大阪湾におけるCOD（全層）環境基準達成状況及び達成地点数
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・大阪湾のCOD濃度（大阪府測定環境基準点15地点の全層年平均値）については、近年横ばいで推移しています（図５）。
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図５　大阪湾のCOD濃度（全層年平均値）の推移（大阪府測定地点）

③全窒素及び全りん※11
・富栄養化の主な原因物質である全窒素及び全りんについては、大阪湾3水域（兵庫県域を含む）に類型が指定されており、令和７年度は両項目ともに全水域で環境基準を達成しました。

※11 全窒素及び全りんの環境基準達成状況の年間評価については、水域ごとに、各環境基準点における表層の年間平均値を、当該水域内の全ての環境基準点について平均した値が環境基準値を満足している場合に、環境基準を達成しているものと判断します。

・大阪湾の全窒素及び全りんの濃度（大阪府測定環境基準点12地点の表層年平均値）は、近年横ばい傾向です（図６、図７）。

[image: ]
図６　大阪湾の全窒素濃度（表層年平均値）の推移（大阪府測定地点）
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図７　大阪湾の全りん濃度（表層年平均値）の推移（大阪府測定地点）

④水生生物の保全に係る項目
・全亜鉛については、現在の類型での測定を開始した平成22年度以降、大阪府測定全12地点で環境基準を達成しています。
・平成24年度に環境基準が設定されたノニルフェノール及びLASについては、測定開始※12以降、12地点全てで環境基準を達成しています。

※12 ノニルフェノールは平成25年度から、LASは平成26年度から測定を開始しました。

２　地下水
・概況調査※13は、64地点の井戸で実施し、61地点で地下水の環境基準※14を達成（達成率95.3%）しました（図８）。環境基準を達成しなかった項目は、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、鉛並びに砒素でした（表６）。
・概況調査や事業者による自主的な調査等により環境基準値等を超過した13地点の周辺地区では、大阪府地下水質保全対策要領等に基づき、汚染範囲及び原因究明等の調査（汚染井戸周辺地区調査）を実施するとともに、飲用指導を行いました。
・さらに、継続監視調査※15を100地点で実施し、53地点で環境基準を達成しました。
なお、令和７年度までの継続監視調査で環境基準を達成するなどの終了要件を満たした５地点は、令和７年度末で継続監視調査を終了しました。

※13 概況調査：大阪府域の全体的な地下水の水質の状況を把握するために実施する調査。
※14 カドミウム、全シアン等（河川の健康項目27項目にクロロエチレンを加えた28項目）。
※15 継続監視調査：大阪府域で過去に発見された地下水汚染地域において、継続的に地下水質を監視する調査。複数年連続して環境基準を達成するなどの要件を満たせば調査終了とする。

[image: ](※達成地点数：測定した全ての項目で環境基準を達成した地点数)


図８　地下水質概況調査の環境基準達成率の推移



[image: ]表６　地下水質概況調査における環境基準達成状況（過去10年度）
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image14.emf
H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

79 75 74 72 71 68 65 66 65 64

75 73 74 69 70 68 61 65 62 61

94.9 97.3 100.0 95.8 98.6 100.0 93.8 98.5 95.4 95.3

鉛 1 1 1

砒素 1 1 1 1 1 1

VOC  1 2 1 1 1 1

硝酸性窒素

及び亜硝酸性窒素

1 1 1 1

ふっ素 1

ほう素 1

（注）※１：同一地点で複数の項目が基準を達成しなかった年度があります。

　　　※2：VOC：揮発性有機化合物(Volatile Organic Compounds)の略称

　　　　　　ジクロロメタン、四塩化炭素、クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、

　　　　　　1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン、1,4-ジオキサンの13項目を指します。

　　　　　　基準を達成しなかった項目は、四塩化炭素、クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）、1,2-ジクロロエチレン、トリクロロエチレン、

　　　　　　テトラクロロエチレンの５項目です。

年度

調査地点数

環境基準達成地点数

環境基準達成率(%)

基準を達成しなかった

項目及びその地点数※

１
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image3.emf
河川の健康項目の環境基準達成状況

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

139 139 139 139 139 139 139 139 139 139

129 132 131 129 131 133 129 129 130 131

鉛 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

砒素 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

ふっ素 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1

ほう素 10 7 8 10 7 6 10 8 9 8

（注）同一地点で複数の項目が基準を達成しなかった年度があるため、

　　　「調査地点数」-「環境基準達成地点数」≠「基準を達成しなかった項目及びその地点数」となります。

基準を達成しなかった

項目及びその地点数

年度

調査地点数

環境基準達成地点数


