別紙２

府が実施する工事によって確保する各設備及び容量

１　電気

AC 1∮3W 210-105V・・・・・・100AF/50AT

AC 3∮3W 210V・・・・・・・・・・100AF/50AT

２　換気

換気扇(30ｃｍ形)　3台　風量　1,176㎥/h

３　給排水

給水・・・・25A 排水・・・・・65A

空調は改修しません。

現状の設備容量

冷房機・・・パッケージクーラー（冷房専用）１台　冷房能力　22,400kcal/h

暖房機・・・暖房蒸気ラジエター7台　　　　　　　　暖房能力　　不明